

**Öryggis- og umhverfiskröfur fyrir verktaka vegna minni verka tengdum fasteignum OR og dótturfélaga**

Sömu öryggis- og umhverfisreglur gilda fyrir verktaka og starfsfólk OR og dótturfélaga og er þær að finna í Öryggishandbók OR

**Verktaka ber að vera merktur fyrirtæki sínu   
og bera aðgangskort OR**

Öryggis-, heilsu- og umhverfismál eru forgangsmál

**Verktaki:**

**Verktaki:**

* Tryggir að framkvæmd vinnu sé í samræmi við vinnuverndar-lög nr. 46/1980 og tilheyrandi reglugerðir.
* Sér til þess að starfsfólk hans fari að lögum til að tryggja öryggi sitt og annarra.
* Tilkynnir um komu og brottför til ábyrgðaraðila verks.
* Viðhefur ekki vinnubrögð sem valdið getur starfsfólki OR og dótturfélaga óþægindum (óloft, hávaði, rusl o.þ.h.) utan hefðbundins vinnutíma í samráði við ábyrgðaraðila verks.
* Tilkynnir óhöpp, hættutilvik og aðstæður sem valdið gætu slysum og tjóni á fólki og umhverfi til verkefnastjóra, öryggisstjóra eða umhverfisstjóra OR.
* Metur hættur áður en vinna hefst.
* Tekur ekki áhættu. Ef einhver vafi er, er upplýsinga leitað hjá ábyrgðarmanni, öryggisstjóra eða umhverfisstjóra OR.
* Afmarkar og merkir vinnusvæði þannig að óviðkomandi stafi ekki   
  hætta af og til að valda sem minnstum áhrifum á umhverfi.
* Notar við verklegar framkvæmdir og eftirlit:

|  |  |
| --- | --- |
| * **Öryggishjálm** | * **Öryggisskó / öryggisstígvél** |
| * **Öryggisgleraugu** | * **Sýnileikafatnað** |

* Notar aðrar persónuhlífar þar sem við á.


**Verktaki:**

* Sér til þess að ástand á eigin tækjum, vélum og verkfærum uppfylli ákvæði laga og reglna.
* Skilar tækjum og búnaði sem hann fær að láni hjá OR og dótturfélögum í eins góðu ástandi og eðlilegt má teljast.
* Notar vinnulyftur, spjót og mannkörfur í stað stiga ef mögulegt er. Allir sem vinna í vinnulyftum eða mannkörfum noti fallvarnarbúnað og festi sig í viðurkenndan festipunkt.
* Heldur vinnuumhverfinu hreinu og snyrtilegu. Verki er ekki lokið fyrr en búið er að taka til, þrífa og ganga frá.
* Tryggir rétta förgun efnisafganga og sorps sem kann að fylgja verki.

**Eldvarnir og viðbrögð við eldsvoða:**

* Tilkynntu ábyrgðaraðila verks um vinnu sem ræst gæti brunaviðvörunarkerfi svo sem gufa, ryk, slípun, heit vinna svo gera megi viðeigandi ráðstafanir.
* Verið tveir saman og sýnið sérstaka aðgæslu við vinnu sem mögulega getur valdið íkveikju. Gætið að hvað er handan við svæðið sem á að hita/brenna. Hafið slökkvitæki hjá ykkur við heita vinnu.
* Fjarlægðu brennanlegt efni og hafðu eftirlit með að ekki sé hætta á íkveikju í eina klukkustund eftir verklok.
* Ef þú opnar lagnaleiðir á milli brunahólfa þá sjáðu til þess að brunaþétt sé að verki loknu með þéttingum sem uppfylla eldvarnakröfur.

**Rýmingaráætlun OR**



**Undirritaður staðfestir með undirskrift sinni að hafa móttekið og kynnt sér og starfsfólki sínu öryggiskröfur sem gilda fyrir verktaka OR**

Verktaki: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fulltrúi verktaka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kennitala: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sími: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Staður: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dags: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**** 